**Vegetationstragschicht für mehrschichtige extensive Begrünungen**

 Substrat für die extensive Mehrschichtbegrünung in mineralisch-organischer Form

 auf Basis von Lava, Bims, Xylit und Kompost (RAL gütegesichert) liefern,

 pneumatisch auf die Dachfläche fördern und höhengerecht auf …cm\* einbauen.

 Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Richtlinie und der

 Düngemittelverordnung, sowie der Schadstoffe im Eluat nach

 Trinkwasserverordnung, ist per RAL Gütesicherung nach RAL GZ- 250-6

 nachzuweisen.

 Die Einbauverdichtung von 15-25 Vol% ist zu berücksichtigen

 Einbaustärke: …cm

 Erzeugnis: **Vulkaplus extensiv 0-12**/ RAL gütegesichert nach GZ 250-6

 od. glw.

 Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

 56630 Kretz

 Tel : 02632 – 9548 - 0

 Fax: 02632 – 9548 - 20