**Vegetationstragschicht für mehrschichtige extensive Begrünungen**

Substrat für die extensive Mehrschichtbegrünung in mineralisch-organischer Form

auf Basis von Lava, Bims, Xylit und Kompost (RAL gütegesichert) liefern,

pneumatisch auf die Dachfläche fördern und höhengerecht auf …cm\* einbauen.

Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Richtlinie und der

Düngemittelverordnung, sowie der Schadstoffe im Eluat nach

Trinkwasserverordnung, ist per RAL Gütesicherung nach RAL GZ- 250-6

nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 15-25 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: …cm

Erzeugnis: **Vulkaplus extensiv 0-12**/ RAL gütegesichert nach GZ 250-6

od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20