**Vegetationstragschicht zur Etablierung von Unterbepflanzungen**

 Substrat für die Begrünung von Baumscheiben in mineralisch-organischer Form

 auf Basis von Löß, Lava, Bims, Sand und Kompost (RAL gütegesichert) liefern,

 und höhengerecht auf …cm\* einbauen.

 Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Empfehlungen und der

 Düngemittelverordnung ist nachzuweisen.

 Die Einbauverdichtung von 20-25 Vol% ist zu berücksichtigen

 Einbaustärke: …cm

 Erzeugnis: **Vulkatree Plus 0-16**

 od. glw.

 Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

 56630 Kretz

 Tel : 02632 – 9548 - 0

 Fax: 02632 – 9548 - 20