**Vegetationstragschicht zur Etablierung von Unterbepflanzungen**

Substrat für die Begrünung von Baumscheiben in mineralisch-organischer Form

auf Basis von Löß, Lava, Bims, Sand und Kompost (RAL gütegesichert) liefern,

und höhengerecht auf …cm\* einbauen.

Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Empfehlungen und der

Düngemittelverordnung ist nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 20-25 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: …cm

Erzeugnis: **Vulkatree Plus 0-16**

od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20