**Rasentragschicht Sportplatzbau DIN 18035-4:**

Rasensubstrat nach *DIN 18035-4* auf Basis von Löß, Lava, Bims, Sand und Xylit liefern

und …cm stark einbauen und verdichten.

Zulässige Höhenabweichung unter der 4m Latte: …cm

Erzeugnis: **Vulkaterra Rasen 0-4 DIN 18035-4**

od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20