**Rasentragschicht Sportplatzbau DIN 18035-4:**

 Rasensubstrat nach *DIN 18035-4* auf Basis von Löß, Lava, Bims, Sand und Xylit liefern

 und …cm stark einbauen und verdichten.

 Zulässige Höhenabweichung unter der 4m Latte: …cm

 Erzeugnis: **Vulkaterra Rasen 0-4 DIN 18035-4**

 od. glw.

 Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

 56630 Kretz

 Tel : 02632 – 9548 - 0

 Fax: 02632 – 9548 - 20