**Baumsubstrat für nicht befahrbare oder freitragend überbaute Flächen**

Substrat für die Baumpflanzung/-sanierung auf Lava, Bims, Sand - Basis gemäß den *Empfehlungen der FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 Pflanzgrubenbauweise 1* (Ausgabe 2010), nach Vorgaben der *Düngemittelverordnung* und frei von Verticillium dahliae bzw. Phytophthora ramorum,*,* in homogener Mischung der Körnung 0 – 16 mm herstellen, liefern und höhengerecht einbauen.

- die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu erfolgen.

- angestrebte Einbauverdichtung beträgt 85-87% DPr.

- zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,2-1,3

- die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen

Einbaustärke: …cm\*

Erzeugnis: **Vulkatree V/P**

od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

56630 Kretz

Tel.: 02632/95480

Fax: 02632/954820

\* Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm

FLL Richtlinie: 150 cm