**Untersubstrat für die intensive Begrünung von Gebäudedecken**

Untersubstrat für die intensive Begrünung von Gebäudedecken auf Löß, Lava, Bims, Sand - Basis gemäß den *Empfehlungen der FLL Richtlinie für die Planung, Ausführung und Pflege von Dachbegrünungen*) und den Vorgaben der *Düngemittelverordnung* in homogener Mischung der Körnung 0 – 16 mm herstellen, liefern und höhengerecht einbauen.

- die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu erfolgen.

- angestrebte Einbauverdichtung beträgt 85-87% DPr.

- zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,2-1,3

- die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen

Einbaustärke: …cm\*

Erzeugnis: **Vulkaplant 0-16**

 od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

 56630 Kretz

 Tel.: 02632/95480

 Fax: 02632/954820