**Wechselflorsubstrat**

           Vegetationstragschicht für die Bepflanzung mit Stauden, Gräsern und Gehölzen auf

 Basis der *FLL Richtlinie für intensive Begrünungen* und *Düngemittelverordnung,*

 bestehendaus Löß, Unterboden Lava, Bims, Sand, Torf \* oder Xylit\*\* –Basis liefern

 und höhengerecht einbauen.

           Aufbauhöhe: … cm

           zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: ca. 1,20 – 1,25

           Erzeugnis:       **Wechselflorsubstrat 0-8 mm**

 od. glw.

           Liefernachweis:    **VULKATEC GmbH**

                                     56630 Kretz

                                    Tel : 02632-95480

                                    Fax: 02632-954820

 \* pH 5,5-6,0

 \*\* pH 6,0-6,7