**Lava Tragschicht per Silotransport**

Tragschicht auf Basis von Lava der Körnung 0-16 mm, per pneumatischer Förderung / Schlauchleitung in das Bauvorhaben verbringen und lagenweise, höhengerecht, verdichtet auf >100% DPr. einbauen.

Aufbauhöhe: …cm

zu berücksichtigendes Einbaugewicht: 1,60-1,70 t/m³

Erzeugnis: **Lava 0-16** mm geblasen

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20

Tragschicht auf Basis von Lava der Körnung 2-8 mm, per pneumatischer Förderung / Schlauchleitung in das Bauvorhaben verbringen und lagenweise, höhengerecht und verdichtet

einbauen.

Aufbauhöhe: …cm

zu berücksichtigendes Einbaugewicht: 1,15-1,25 t/m³

Erzeugnis: **Lavadrän 2-8** mm

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 - 20