**Vliese:**

Schutzvlies aus PP oder PP in ≥ GRK 2 und ≥300g/m² liefern und mit 15 cm

Überlappung verlegen. Das Vlies ist am Rand auf 15 cm über Substrat hochzuziehen.

Erzeugnis: **Vulkatec Schutzvlies multicolor 300g/m² - GRK II**

od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 – 20

Filtervlies aus PP oder PP in 100g/m² liefern und mit 15 cm

Überlappung verlegen. Das Vlies ist zwischen Kiesstreifen und Substrat

hochzuziehen.

Erzeugnis: **Vulkatec Filtervlies 100**

od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

56630 Kretz

Tel : 02632 – 9548 - 0

Fax: 02632 – 9548 – 20