**Vliese:**

 Schutzvlies aus PP oder PP in ≥ GRK 2 und ≥300g/m² liefern und mit 15 cm

 Überlappung verlegen. Das Vlies ist am Rand auf 15 cm über Substrat hochzuziehen.

 Erzeugnis: **Vulkatec Schutzvlies multicolor 300g/m² - GRK II**

 od. glw.

 Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

 56630 Kretz

 Tel : 02632 – 9548 - 0

 Fax: 02632 – 9548 – 20

 Filtervlies aus PP oder PP in 100g/m² liefern und mit 15 cm

 Überlappung verlegen. Das Vlies ist zwischen Kiesstreifen und Substrat

 hochzuziehen.

 Erzeugnis: **Vulkatec Filtervlies 100**

 od. glw.

 Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**

 56630 Kretz

 Tel : 02632 – 9548 - 0

 Fax: 02632 – 9548 – 20